Комплектность

В состав конструктора-спутника входит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стенка | 4 шт |
|  | Дно | 1 шт |
|  | Крышка | 1 шт |
|  | Центральный процессор | 1 шт |
|  | Модуль маховика | 1 шт |
|  | Система энергопитания | 1 шт |
|  | Солнечный датчик | 4 шт |
|  | Солнечная батарея | 1 шт |
|  | УКВ приемопередатчик наземный | 1шт |
|  | УКВ приемопередатчик бортовой | 1 шт |
|  | ВЧ приемник | 1 шт |
|  | ВЧ передатчик | 1 шт |
|  | Модуль камеры | 1 шт |
|  | Датчик угловой скорости | 1 шт |
|  | Магнитометр | 1 шт |
|  | Уголки | 16 шт |
|  | Подвес | 1 шт |
|  | Разъемы DB-9F | 25шт |
|  | Разъемы DB-9M | 2шт |
|  | Сетевой адаптер СЭП (12В) | 1шт |
|  | Адаптер наземного сегмента сети (USB-RS485) | 1шт |
|  | Шлейф | 10м |
|  | Винты М3х10 | 50 шт |
|  | Винты М3х8 | 40 шт |
|  | Винты М4х16 | 2 шт |
|  | Гайки М4 | 2 шт |
|  | Шайбы М4 | 2 шт |
|  | Гроверы М4 | 2 шт |